Výměna dráku bočního silentbloku motoru (L13A)

## Výměna dráku bočního silentbloku motoru

1. | Pomocí zvedáku a dřevěné podpěry o rozměrech 300 x 300 x 25 mm podepřete motor pod olejovou vanou. POZNÁMKA: Aby nedolo k pokození olejové vany, neumisujte zvedák na střed olejové vany.

2. | Odmontujte kostřicí kabel (A) a drák bočního silentbloku motoru (B).

3. | Namontujte drák bočního silentbloku motoru, volně utáhněte nové matice (C) a roub volně utáhněte (D).

4. | Připojte kostřicí kabel.

5. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

6. | Vyroubujte upevňovací roub a matice (A) silentbloku převodovky.

7. | Vysuňte zvedák úplně nahoru.

8. | Sundejte spodní kryt motoru.

9. | Povolte upevňovací roub převodovky (A).

10. | Vozidlo na zvedáku spuste dolů.

11. | Utáhněte upevňovací roub a matice bočního silentbloku motoru.

12. | Vyroubujte upevňovací roub a matice převodovky.

13. | Vysuňte zvedák úplně nahoru.

14. | Utáhněte upevňovací roub dolní torzní tyče.

15. | Nasaďte spodní kryt motoru.

16. | Vozidlo na zvedáku spuste dolů.

17. | Namontujte těleso čističe vzduchu.