Montáž olejového těsnění skříně rozvodového řetězu (N22A)

## Montáž olejového těsnění skříně rozvodového řetězu

Potřebné speciální nástroje
Rukojeť narážecího přípravku ( 07749-0010000)

Nástavec narážecího přípravku, 52 x 55 mm ( 07746-0010400)

1. | Pomocí speciálních nástrojů narazte rovně nové olejové těsnění do skříně řetězu tak, aby byla dosažena předepsaná vyčnívající výška.

2.

Změřte vzdálenost mezi plochou skříně řetězu (A) a olejovým těsněním (B).

Vyčnívající výška olejového těsnění:
17,3-18,0 mm