Výměna chladiče a ventilátoru (L13A)

## Výměna chladiče a ventilátoru

1. | Vypusťte motorovou chladicí kapalinu.

2. | Odpojte konektor snímače 1 teploty chladicí kapaliny motoru (ECT) (A) a od krytu ventilátoru kondenzátoru klimatizace odmontujte konektor spojky kompresoru klimatizace (B) a objímku svazku (C).

3. | Odpojte konektory motoru ventilátoru (A) a odmontujte objímky svazku (B).

4. | Vyšroubujte dva šrouby (C) pro upevnění krytu ventilátoru kondenzátoru, a potom odmontujte kryt ventilátoru kondenzátoru.

5. | Vyšroubujte dva šrouby (D) pro upevnění krytu ventilátoru chladiče a kryt sundejte.

6. | Odmontujte horní hadici chladiče (A) a dolní hadici chladiče (B).

7. | Odmontujte hadici rezervní nádržky (A) od objímky svazku (B).

8. | Vyšroubujte dva šrouby (C) pro upevnění základny víka chladiče a sundejte horní držáky chladiče (D).

9. | Vytáhněte chladič (A) a odstraňte dolní tlumicí podložky (B).

10. | Odmontujte horní hadici chladiče (A), dolní hadici chladiče (B), základnu víka chladiče (C), snímače ECT 2 (D) a vypouštěcí zátku (E).

11. | Sestavte chladič s novými O-kroužky (F).

12. | Chladič a kryty ventilátorů namontujte v opačném sledu operací demontáže. Dbejte, aby horní a dolní tlumicí podložky byly pevně usazené.

13. | Naplňte chladič chladicí kapalinou motoru a odvzdušněte jej.