## Přední boční rám / nosník - montáž

1. | Vsaďte nové díly a přední přepážku na místo a změřte diagonálně přední prostor.

2.

Zkontrolujte rozměry karosérie.

- Motorový prostor.
- Umístění silentbloků motoru / převodovky.
- Poloha spodního nástavce předního podběhu.
- Pohled motorového prostoru a přední podlahy.
- Přehled oprav motoru L13A7/R18A2, pohled shora.
- Přehled oprav motoru L13A7/R18A2, pohled zboku.
- Přehled oprav motoru N22A2, pohled shora a zboku.

3. | Bodově přivařte nové díly a přední přepážku na místo.

4. | Provizorně nasaďte přední pomocný rám a zkontrolujte polohu předního bočního rámu, nástavce bočního rámu a podpěru.

5. | Zkušebně namontujte kapotu, přední blatník, světlomet a přední nárazník a zjistěte nepřesnosti sesazení a vůle. Zkontrolujte, zda vše dobře sedí.

6. | Proveďte hlavní sváry. Přivařte přední boční rám (A), podložení (B), nástavec bočního rámu (C), podpěru (D), přední boční příčnou vzpěru A (E) a B (F).

7. | Ze strany prostoru spolujezdce děrově svařte otvory spodní části přístrojové desky (A) a přední podlahy (B).

8. | Hlavním svarem spojte přední boční rám (A) s krytem tlumiče (B) a s předním podběhem (C).

9. | Přivařte boční výztuž rámu (A) ke spodnímu nástavci podběhu (B).