Výměna hlavního válce spojky (L13A/R18A)

## Výměna hlavního válce spojky

POZNÁMKA:

- Nepotřísněte vozidlo brzdovou kapalinou, neboť může poškodit lak. Pokud dojde k potřísnění laku brzdovou kapalinou, okamžitě ji omyjte vodou.
- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.
- Na obrázku je typ RHD, typ LHD je podobný.

1. | Pomocí injekční stříkačky vysajte brzdovou kapalinu z nádržky hlavního spojkového válce.

2. | Demontujte dolní kryt u řidiče.

3. | Odmontujte šroub (A) a posuňte držák konektoru (B) (pouze typ RHD). Odpojte konektor polohového spínače pedálu spojky (C).

4. | Vypáčete jisticí kolík (A) a vytáhněte čep pedálu (B) z třmenu.

5.

Odmontujte zarážku spony (A) (je-li součástí výbavy). Odmontujte přidržovací sponu (B). Odpojte trubku spojky (C). Ucpěte konec potrubí spojky dílenskou utěrkou, která zabrání vytékání brzdové kapaliny, a z hlavního válce sundejte O-kroužek (D).

6. | Odpojte hadici nádržky (A) od hlavního spojkového válce (B). Ucpěte konec hadice nádržky tkaninou zabraňující vytékání brzdové kapaliny.

7. | Odšroubujte upevňovací šrouby (C) hlavního válce.

8. | Odmontujte hlavní spojkový válec od pedálu spojky (D).

9.

Namontujte hlavní spojkový válec v opačném sledu operací demontáže. Namontujte nový O-kroužek. Utáhněte upevňovací šrouby hlavního válce momentem 22 N· m (2,2 kgf m). Dbejte, aby výčnělky na objímkách hadice hlavního válce byly obrácené v uvedeném směru.

10. | Připněte novou přidržovací sponu (A) a nainstalujte její zarážku (B).

11. | Odvzdušněte hydraulický systém spojky.

12. | Zkontrolujte funkci spojky a proveďte kontrolu z hlediska prosakování kapaliny.