Výměna silentbloku převodovky (R18A)

## Výměna silentbloku převodovky

1. | Povolte upevňovací roub (A) horní torzní tyče.

2. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

3. | Sundejte kryt řídicího modul motoru (ECM) a vyroubujte tři rouby, které tento modul upevňují.

4. | Odmontujte drák modulu ECM.

5. | Odmontujte skříňku pojistek a relé pod kapotou z dráku.

6. | Pomocí zvedáku a dřevěné podpěry podepřete převodovku.

7. | Odmontujte výztuhu silentbloku převodovky (A) a poté i samotný silentblok (B).

8. | Namontujte silentblok převodovky s novými upevňovacími rouby (C) a poté namontujte jeho výztuhu.

9. | Volně utáhněte nový roub i matice (D).

10. | Vysuňte zvedák úplně nahoru.

11. | Sundejte spodní kryt motoru.

12. | Povolte roub dolní torzní tyče (A).

13. | Vozidlo na zvedáku spuste dolů.

14. | Vyroubujte upevňovací roub a matice převodovky.

15. | Vysuňte zvedák úplně nahoru.

16. | Utáhněte upevňovací roub dolní torzní tyče.

17. | Nasaďte spodní kryt motoru.

18. | Vozidlo na zvedáku spuste dolů.

19. | Utáhněte upevňovací roub horní torzní tyče.

20. | Namontujte skříňku pojistek a relé pod kapotou k dráku.

21. | Namontujte drák modulu ECM.

22. | Namontujte modul ECM a jeho kryt.

23. | Namontujte těleso čističe vzduchu.