## Přepis dat ODO a převod inteligentní údržby na nový modul řízení přístrojů

POZNÁMKA:

- Pokud diagnostický přístroj HDS vyvolá data ODO z řídicího modulu přístrojů, hodnota ODO se na multifunkčním displeji zobrazí jako ‘‘— — —'', čímž se stane funkce ODO nepoužitelná a diagnostický přístroj HDS nebude schopen vyvolat další hodnoty ODO.
- Přepisování není možné provést na řídicím modulu přístrojů, který nekomunikuje.
- Před zahájením procesu přepisování získejte nový řídicí modul přístrojů.

1. | Před výměnou řídicího modulu přístrojů připojte diagnostický přístroj HDS ke konektoru datového vedení.

2. | V nabídce BODY ELECTRICAL SYSTEM SELECT zvolte položku GAUGES.

3. | V nabídce ADJUSTMENT zvolte položku ‘‘GAUGE CONTROL MODULE REPLACEMENT (ODO rewrite)'' a řiďte se pokyny na displeji, pro vyvolání hodnoty ODO.

4. | Vyměňte řídicí modul přístrojů.

5. | Postupujte podle pokynů na displeji menu a zapište nové hodnoty ODO do nového řídicího modulu přístrojů.