## Odstraňování poruch podle kódů DTC: 11-01

DTC 11-01: | Nízké / vysoké napětí IG1 (počáteční diagnostika)

1. | Pomocí přístroje HDS vymate kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování.

3. | Nastartujte motor.

4. | Počkejte nejméně 60 sekund. Rozsvítí se kontrolka EPS? ANO - Přejděte na 5. NE - Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné nebo patné kontakty. Pokud jsou kontakty v pořádku, systém je v tuto chvíli bez problémů.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Odpojte konektor D (28P) řídicí jednotky EPS.

7. | Zapněte zapalování (II).

8. | Počkejte nejméně 60 sekund a změřte napětí mezi vývodem č. 16 (28P) konektoru D řídicí jednotky EPS a kostrou. Je napětí 9,63-16,6 V? ANO - Vyměňte řídicí jednotku EPS. NE - Zkontrolujte, zda není patný kontakt u vývodu baterie nebo baterie. Pokud jsou kontakty dobré, přejděte na odstraňování závad obvodu alternátoru / regulátoru: Model s motorem L13A7, model s motorem R18A2. n