Výměna dynamického tlumiče hnacího hřídele (N22A)

## Výměna dynamického tlumiče hnacího hřídele

1. | Demontujte vnitřní kloub.

2.

Odmontujte objímky dynamického tlumiče. Dávejte pozor, abyste nepoškodili dynamický tlumič.

- Pokud jde o objímku svařovanou, přeřízněte ji.
- Pokud jde o objímku s dvojitou smyčkou, odehněte konec objímky a zatlačte jej do klipu.
- Pokud je objímka nízkoprofilového typu, přeštípněte objímku běžnými štípacími kleštěmi na objímky manžet.

3. | Omotejte drážkování na hnacím hřídeli vinylovou páskou (A), aby se zabránilo poškození dynamického tlumiče.

4. | Odmontujte dynamický tlumič. Dávejte pozor, abyste nepoškodili dynamický tlumič.

5.

Dle obrázku nastavte polohu nového dynamického tlumiče.

Pravý a levý hnací hřídel: | 265-269 mm

6. | Namontujte objímku s dvojitou smyčkou.

7. | Namontujte vnitřní kloub.