## Jak odstraňovat poruchy sady pro telefonování handsfree

Systém HFT poskytuje uživateli pohodlné telefonování s volnýma rukama. Nemůže ovlivnit provoz telefonu (kvalitu hovoru a sílu signálu). Chcete-li se vyhnout problémům s výkonem telefonu, nedávejte jej na kovové kufříky nebo na kabelky pod sedadlem.
V tomto průvodci naleznete několik z mnoha funkcí systému HFT. Dozvíte se, jak spárovat svůj telefon se systémem HFT a jak volat a přijímat hovory, to vše pomocí jednoduchých hlasových příkazů. Kompletní popis systému naleznete v uživatelské příručce a v rychlém průvodci.

## Tipy pro hlasové ovládání

Chcete-li zadat hlasový příkaz, stiskněte a uvolněte tlačítko vytáčení. Vždy počkejte než zazní zvukový signál, potom zřetelným a přirozeným hlasem zadejte příkaz. Mikrofon systému HFT je umístěn na stropě, u předních bodových světel.
Pokud systém HFT nerozpozná váš hlasový příkaz, uslyšíte PARDON (promiňte). Pokud po opakování vašeho příkazu systém znovu nerozpozná příkaz, uslyšíte PLEASE REPEAT (prosím opakujte). Pokud po dalším opakování vašeho příkazu systém příkaz znovu nerozpozná, přepne vás do nabídky nápovědy.
Chcete-li přehrát seznam dostupných voleb, řekněte HANDS FREE HELP (nápověda systému ).
V jednom okamžiku můžete zadat více hlasových příkazů. Například, můžete říct DIAL (vytočit) 123-456-7890.
Chcete-li při hovoru nebo vytáčení zadat řadu čísel, můžete je vyslovit najednou nebo je můžete rozdělit do skupin 3, 4, 7, 10 nebo 11.
Chcete-li přeskočit hlasovou nápovědu, při mluvení systému HFT stiskněte tlačítko vytáčení. Systém HFT je připraven na váš další hlasový příkaz.
Chcete-li se vrátit o krok zpět v postupu zadávání hlasových příkazů, stiskněte tlačítko ukončení nebo řekněte GO BACK (vrátit se).
Neřeknete-li nic v době, kdy systém HFT čeká na váš hlasový příkaz, systém se pozastaví a zastaví hlasovou identifikaci. Po dalším stisknutí tlačítka vytáčení začne systém HFT znovu naslouchat od místa pozastavení.
Chcete-li ukončit zadávání hlasových příkazů, přidržte tlačítko ukončení nebo stiskněte tlačítko vytáčení, počkejte na zvukový signál a řekněte CANCEL (zrušit). Po dalším stisknutí tlačítka vytáčení se spustí systém HFT z hlavní nabídky.
Jakmile dokončíte zadávání hlasových příkazů, systém HFT se vrátí do hlavní nabídky. Při dalším stisknutí tlačítka vytáčení se dostanete do hlavní nabídky.
Nezapomeňte přidržet tlačítko ukončení, dokud neopustíte hlavní nabídku, jinak zůstane audiosystém deaktivovaný.

## Spárování mobilního telefonu (jednorázový postup)

POZNÁMKA:

- Telefon nelze spárovat během jízdy.
- Chcete-li telefon spárovat, musí být ve viditelném režimu.
- Se systémem HFT lze spárovat až šest telefonů podporujících funkci Bluetooth.

1. | Zapněte svůj telefon a postupujte podle nápovědy pro aktivaci funkce Bluetooth.

2.

Stiskněte tlačítko vytáčení a zadejte tyto hlasové příkazy.

Řekněte | Uslyšíte
--- | ---
PHONE SETUP (nastavení telefonu) | PHONE SETUP OPTIONS ARE STATUS, PAIR, EDIT, DELETE, AND LIST (možnosti nastavení telefonu jsou stav, spárovat, upravit, odstranit a seznam)
PAIR (spárovat) | THE PAIRING PROCESS REQUIRES OPERATION OF YOUR MOBILE PHONE (při procesu spárování musíte mít zapnutý telefon). For safety, only perform this function while the vehicle is stopped (z bezpečnostních důvodů tuto funkci používejte pouze ve stojícím vozidle). State a four-digit code for pairing (zadejte 4číselný kód pro spárování). NOTE THIS CODE, IT WILL BE REQUESTED BY THE PHONE (zapamatujte si tento kód, bude jej vyžadovat telefon).
1, 2, 3, 4 (může to být jakékoli čtyřmístné číslo) | 1, 2, 3, 4 IS THIS CORRECT (je to správně)?
YES (ano) | SEARCHING FOR A BLUETOOTH PHONE (vyhledávání Bluetooth telefonu). MAKE SURE THE PHONE YOU ARE TRYING TO PAIR IS IN DISCOVERY MODE (ujistěte se, že telefon, který zkoušíte spárovat, je ve viditelném režimu)!

3. | Při aktivaci viditelného režimu postupujte podle pokynů výrobce telefonu. Telefon bude hledat systém HFT. Jakmile se v seznamu zařízení v telefonu objeví Hands Free, zvolte tuto položku.

4. | Když bude telefon požadovat 4číselný PIN z kroku 2, zadejte jej. Systém HFT řekne A NEW PHONE HAS BEEN FOUND (byl nalezen nový telefon). WOULD YOU LIKE TO NAME THIS PHONE (chcete telefon pojmenovat)?

5.

Stiskněte tlačítko vytáčení a řekněte název telefonu. Například, řekněte JOHN’S PHONE (Janův telefon). Uslyšíte JOHN'S PHONE HAS BEEN SUCCESSFULLY PAIRED (Janův telefon byl úspěšně spárován) RETURNING TO THE MAIN MENU (návrat do hlavní nabídky).

6. | Chcete-li spárovat další telefon, postupujte 1 až po krok 5

## Funkce vlastní diagnostiky

Systém HFT má funkci autodiagnostiky, která kontrolujte připojení systému HFT. Tento proces má dva možné výstupy; řídicí jednotka panelu displeje signalizuje, zda byla zkouška úspěšná nebo ne.