Odstraňování poruch systému dobíjení podle příznaku (N22A)

## Odstraňování poruch systému dobíjení podle příznaku

Příznak | Diagnostický postup | Zkontrolujte také
--- | --- | ---
Při zapnutí zapalování do polohy (II) se nerozsvítí kontrolka dobíjení. | Proveďte postup odstraňování poruch obvodu kontrolky systému dobíjení. |
Kontrolka dobíjení zůstává svítit | 1. 2. 3. | Proveďte postup odstraňování poruch obvodu kontrolky systému dobíjení. Zkontrolujte, zda není prasklý hnací řemen. Zkontrolujte automatický napínač hnacího řemenu. |

Vybitá baterie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Proveďte kontrolu z hlediska špatného připojení a přerušeného nebo zkratovaného vodiče (vodičů) v systému dobíjení.
Proveďte kontrolu z hlediska zvýšeného odběru elektrického proudu při startování.
Zkontrolujte, zda není prasklý hnací řemen.
Zkontrolujte automatický napínač hnacího řemenu.
Odstraňte poruchu obvodů alternátoru a regulátoru.
Zkontrolujte, zda není špatný kontakt u vývodu baterie.
Přezkoušejte baterii.

Přebitá baterie | 1. 2. | Odstraňte poruchu obvodů alternátoru a regulátoru. Přezkoušejte baterii. |