## Rozebírání/Sestavení zadního sedadla

POZNÁMKA:

- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.
- Dejte pozor, abyste neroztrhli švy nebo nepoškodili potahy sedadel.
- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.

1. | Odmontujte zadní sedadlo.

2. | Vyšroubujte šrouby (A, B). Uvolněte háčky (C) a výčnělky (D) a sundejte vnější kryt (E) spodního ramena.

3. | Vyšroubujte šroub a odmontujte horní kryt (A).

4. | Pravé zadní sedadlo: Vyšroubujte šroub. Uvolněte háček (A) a odmontujte vnitřní kryt (B) spodního ramena.

5.

Levé zadní sedadlo: Sundejte vnitřní kryt (A).

-1 | Uvolněte příchytku (B) a stáhněte potah (C) sedáku.
-2 | Vyšroubujte šroub.
-3 | Uvolněte háčky (D) a výčnělky (E).
-4 | Uvolněte háček (F) rámu sedáku.

6. | Odpojte lanko (A) zámku sedadla a sundejte drátěnou příchytku (B).

7. | Vymontujte šrouby (A) a matici (B) a oddělte zadní opěradlo (C) od zadního sedáku (D).

8. | Pokud je třeba, odmontujte pouzdro (A) a podložku (B).

9.

Sestavte sedák a opěradlo sedadla v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Naneste univerzální vazelínu na pohyblivé části nastavovačů sklápění.
- Vyměňte demontované drátěné příchytky za nové.
- Dbejte, aby bylo správně vedené lanko zámku sedadla.
- Dbejte, aby bylo lanko zámku sedadla pevně připojené.
- Vyměňte veškerá poškozená nebo zdeformovaná pouzdra a podložky za nové.
- Pevně zatlačte výčnělky a háčky do své polohy.