Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0489 (182-6) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0489 (182-6)

DTC P0489: | Obvod elektromagnetického ventilu EGR zkratovaný na kostru

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy II.

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Je signalizován kód DTC P0489?

ANO - Přejděte na 4.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u elektromagnetického ventilu řízení EGR a modulu ECM.n

4. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

5. | Odpojte 2P konektor elektromagnetického ventilu EGR.

6. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

7.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 2 2P konektoru elektromagnetického ventilu EGR a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte přerušené vedení mezi elektromagnetickým ventilem EGR a vývodem č. 48 konektoru modulu ECM č. 1; pak přejděte na 10.

NE - Přejděte na 8.

8. | Na straně elektromagnetu změřte odpor mezi vývody č. 1 a č. 2 2P konektoru elektromagnetického ventilu EGR. Je naměřeno cca 10-14W (při 20°C)? ANO - Přejděte na 14. NE - Přejděte na 9.

9. | Vyměňte elektromagnetický ventil EGR.

10. | Zapojte znovu všechny konektory.

11. | Zapněte zapalování do polohy II.

12. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

13.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0489, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ventilu EGR a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

14. | Aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

15.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0489, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ventilu EGR a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, odstraňování závad bylo dokončeno. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n