## SRS - Odstraňování poruch podle příznaků - kontrolka SRS nesvítí

### Kontrolka SRS se nerozsvítí

1. | Vypněte zapalování a počkejte 10 sekund.

2. | Zapněte zapalování do polohy II a zkontrolujte, že se kontrolka SRS rozsvítí na cca 6 sekund a zhasne. Rozsvítí se kontrolka SRS? ANO - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. NE - Přejděte na 3.

3. | Připojte HDS k obvodu DLC, který je umístěn pod přístrojovou deskou na straně řidiče.

4. | Zapněte zapalování do polohy II.

5. | Ujistěte se, že přístroj HDS komunikuje s vozidlem a jednotkou SRS. Pokud tomu tak není, odstraňte závadu v obvodu DLC.

6. | Pomocí HDS proveďte funkci vlastní diagnostiky. Rozsvítí se kontrolka SRS? ANO - Vadná jednotka SRS; vyměňte jednotku SRS. NE - Vadný řídicí modul přístrojů (otáčk.); vyměňte řídicí modul přístrojů (otáčk.). n