Demontáž a montáž výstupu topení (R18A)

## Demontáž a montáž výstupu topení

1. | Vypusťte motorovou chladicí kapalinu.

2. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

3. | Odmontujte hadici topení (A) od objímky (B).

4. | Odpojte hadici topení (B) a vodní obtokovou hadici (C).

5. | Odmontujte výstupní otvor topení (A).

6. | Namontujte výstupní otvor topení s novým těsněním (B).

7. | Namontujte ostatní díly v opačném sledu operací demontáže.

8. | Naplňte chladič kapalinou a odvzdušněte chladicí systém s otevřeným ventilem topení.