## Demontáž a montáž obložení interiéru - střední sloupek

## Horní / dolní obložení středního sloupku

V této části jsou umístěny součásti SRS. Před prováděním oprav nebo údržby se důkladně seznamte s umístěním součástí SRS, bezpečnostními pokyny a pracovními postupy.
POZNÁMKA:

- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.
- Dejte pozor, abyste neohnuli nebo nepoškrábali obložení a krycí panely.
- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.

1.

Odmontujte následující součásti:

- Obložení prahu předních dveří
- Obložení prahu zadních dveří
- Vnitřní těsnění předních dveří, dle potřeby
- Vnitřní těsnění zadních dveří, dle potřeby

2. | Posuňte přední sedadlo co nejdál dopředu.

3.

Odmontujte spodní obložení středního sloupku (A).

-1 | Odtáhněte horní část obložení pro uvolnění horních háčků (B).
-2 | Spodek obložení odtáhněte rukou a odpojte spodní příchytky.

4. | Odpojte konektor ukotvení předního bezpečnostního pásu.

5. | Rukou odtáhněte horní obložení (A) středního sloupku a odpojte spodní háčky (B).

6. | Odtažením horní strany horního dílu obložení (A) středního sloupku odpojte horní sponu. Odtáhněte obložení dolů, abyste uvolnili horní háčky (B) od držáku hlavového airbagu na středním sloupku (C).

7. | Otvorem posuvného článku (B) protáhněte spodní ukotvení předního bezpečnostního pásu (A) ven a sundejte horní obložení (C) středního sloupku.

8. | Odmontujte posuvný článek (A) z horního obložení (B) středního sloupku.

9.

Obložení nasaďte zpět opačným postupem úkonů demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Vyměňte veškeré poškozené spony (A) za nové.
- Pokud došlo k aktivaci hlavového airbagu, vyměňte horní a spodní obložení středního sloupku a všechny spony v obložení za nové.
- Aby nedošlo k nežádoucí aktivaci hlavového airbagu a případnému zranění, zkontrolujte obložení a vyměňte jej, pokud vykazuje následující poškození:
  - Praskliny či poškození v horním dílu obložení (B) středního sloupku a na horních háčcích (C) nebo jakákoli vytlačená místa na horním dílu obložení.
  - Praskliny či deformace v dolní části obložení středního sloupku (D) a poškození v části (E) spojené s horní částí obložení středního sloupku.
  - Praskliny nebo vytlačená místa na dosedací ploše (F) spony.
- Vyměňte veškeré poškozené části za nové.
- Dbejte, aby horní část obložení správně překrývala čalounění stropu.
- Při montáži horního obložení středního sloupku zasaďte kolík (G) na nastavovač ramenního ukotvení (H) a do otvoru (I) na zadní straně posuvného článku.
- Háček obložení musí být řádně nasazen v držáku hlavového airbagu na středním sloupku.
- Pevně zatlačte sponu a háčky na místo.
- Před montáží šroubu úchytu se ujistěte, zda pás sedadla není překroucený nebo zamotaný.

Nasazení posunu u nastavovače ramenního ukotvení