## Celková oprava zadního brzdového třmenu

Časté vdechování prachu z brzdových destiček, bez ohledu na složení použitého materiálu, může poškodit vaše zdraví.

- Vyhýbejte se vdechování prachových částic.
- Při čistění sestav brzd nikdy nepoužívejte hadici se stlačeným vzduchem nebo kartáč. Používejte vhodný vysavač.

Odmontujte, rozeberte, prohlédněte, sestavte a znovu namontujte brzdový třmen, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Nenechte brzdovou kapalinou potřísnit vozidlo, neboť může poškodit lak. Pokud přesto dojde k potřísnění laku brzdovou kapalinou, okamžitě ji omyjte vodou.
- Abyste zabránili odkapávání brzdové kapaliny, přikryjte odpojené spoje hadic tkaninou nebo dílenskou utěrkou.
- Očistěte všechny součásti v brzdové kapalině a vysušte je vzduchem; všechny kanály profoukněte stlačeným vzduchem.
- Před sestavením zkontrolujte, zda jsou všechny součástky zbavené nečistot a ostatních cizích částic.
- Dle obrázku vyměňte určené součástky za nové.
- Před nasazením nové lepicí vymezovací podložky očistěte povrch destičky. Poté nasaďte novou lepicí vymezovací podložku.
- Dbejte, aby nedošlo ke znečištění brzdové kapaliny nečistotami nebo jinými cizími materiály.
- Dbejte, aby se na brzdové kotouče a destičky nedostala vazelína nebo olej.
- Pokud znovu použijete původní brzdové destičky, vždy je namontujte na jejich původní místo, aby nedošlo ke snížení účinnosti brzd.
- Vypuštěnou brzdovou kapalinu znovu nepoužívejte. Používejte pouze neředěnou originální brzdovou kapalinu Honda DOT 3 nebo DOT 4 z neotevřené nádoby. Při použití brzdové kapaliny, která nepochází od firmy Honda, může docházet ke korozi a snížení životnosti systému.
- Nemíchejte rozdílné značky brzdové kapaliny, neboť by nemusely být kompatibilní.
- Potřete píst, drážku těsnění pístu a otvor třmenu čistou brzdovou kapalinou.
- Po rozebrání vyměňte všechny pryžové součástky za nové.
- Po montáži třmenu zkontrolujte brzdovou hadici a trubku z hlediska prosakování, kolize s jinými součástmi nebo překroucení.