Vyjmutí sestavy M/T (L13A)

## Vyjmutí sestavy M/T

POZNÁMKA: Aby nedošlo k poškození lakovaných ploch, překryjte blatníky ochrannými kryty.

1. | Zapište si frekvence tlačítek předvolby rádia. Od baterie nejprve odpojte záporný (-) a potom kladný (+) kabel. Vyndejte baterii.

2. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

3. | Odmontujte držák potrubí spojky (A) a poté opatrně odmontujte pracovní válec (B) tak, abyste neohnuli trubku spojky. Jakmile je odmontován pracovní válec, nemanipulujte s pedálem spojky.

4. | Odpojte konektor spínače světel zpátečky (A) a konektor elektromagnetu blokování zpátečky (B), odpojte příchytky svazku (C) a sundejte objímky (D).

5. | Odmontujte držák lanek (A) a potom odpojte lanka (B) od horní části skříně převodovky. Opatrně současně sejměte obě lanka a držák tak, aby nedošlo k ohnutí lanek.

6. | Odmontujte držák tělesa čističe vzduchu (A) se stojanem (B).

7. | Odpojte konektor snímače rychlosti vozidla (VSS) (A) a z držáku svazku (D) vymontujte konektor lambda sondy (B) a příchytky svazku (C).

8. | Pomocí šroubu 8 x 1,25 mm (C) a matice (D) připevněte k držáku čističe vzduchu (B) závěs motoru (A).

9. | K motoru připevněte řetězový zvedák.

10. | Vyšroubujte nejvýše umístěný upevňovací šroub převodovky.

11. | Vymontujte upevňovací matice (A) převodovky a vyšroubujte šrouby základny upevňovacího držáku převodovky (B). Odpojte kabel ukostření (C).

12. | Vymontujte závrtné šrouby (A) a šroub převodovky (B) a odmontujte základnu upevňovacího držáku převodovky (C).

13. | Zvedněte vozidlo a bezpečně je podepřete.

14. | Sundejte spodní kryt motoru.

15. | Vypusťte kapalinu převodovky. Znovu namontujte vypouštěcí šroub.

16. | Páčením uvolněte vnitřní kloub hnacích hřídelů.

17. | Odmontujte kryt spojky.

18. | Pod převodovku umístěte zvedák.

19. | Odmontujte dolní torzní tyč (A).

20. | Odmontujte držák (A) spodní torzní tyče.

21. | Vyšroubujte spodní upevňovací šrouby převodovky.

22. | Odtáhněte převodovku od motoru tak, aby byl hlavní hřídel převodovky uvolněný od přítlačného kotouče spojky, a potom ji spusťte na zvedák převodovky.

23. | Od převodovky (D) odmontujte manžetu (A), vysouvací vidlici (B) a vysouvací ložisko (C).