Výměna regulátoru tlaku paliva (R18A)

## Výměna regulátoru tlaku paliva

1. | Odmontujte jednotku palivové nádrže.

2. | Sejměte příchytky (A) a odmontujte regulátor tlaku paliva (B).

3.

Součást namontujte zpět v opačném sledu úkonů demontáže spolu s novými O-kroužky (C). Při montáži jednotky palivové nádrže vyrovnejte značky na jednotce a palivové nádrži.
POZNÁMKA: O-kroužky potřete čistým motorovým olejem.
Dejte pozor na skřípnutí O-kroužků.
Na O-kroužky nikdy nenanášejte brzdovou kapalinu, rostlinný olej nebo olej obsahující alkohol.