## Výměna žárovky HID

Při zapnutí spínače kombinovaných světel se u objímek žárovek světel HID vyskytuje přechodné vysoké napětí (25 000 V), které může způsobit šok či usmrcení elektrickým proudem, pokud nedodržíte níže uvedené bezpečnostní pokyny.

- Nikdy nezapínejte spínač kombinovaných světel před namontováním žárovek HID do objímek a sestavením světlometu.
- Na světlometech neprovádějte servis ve vlhku, za deště a sněžení, v blízkosti zavlažovacího postřiku nebo pokud máte vlhké ruce; předejdete usmrcení elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se povrchu žárovek HID holýma rukama a dbejte, abyste je nepotřísnili žádnými oleji nebo tuky.
- Nerozebírejte jednotky invertoru a ignitoru.
- Nerozsvěcujte žárovku HID pomocí jiného napájecího zdroje než je baterie nainstalovaná ve vašem vozidle.

1. | Vypněte spínač kombinovaných světel.

2. | Odpojte záporný kabel baterie a potom odpojte kladný kabel.

3. | Otočte krytem (A) o 45° proti směru hodinových ručiček a sejměte jej ze sestavy světlometu.

4.

Otočte objímkou (A) o 45° proti směru hodinových ručiček a sejměte jí ze žárovky (B).

Světlomet: | 35 W

5. | Vymontujte držák (C) a žárovku.

6. | Namontujte novou žárovku v opačném sledu operací demontáže. Dbejte, aby výřezy v žárovce byly vyrovnané s výčnělky ve světlometu.

7. | Po připojení baterie přejděte na postup základního nastavení světlometů s uložením do paměti.