Přehled přiřazení pojistek k součástem - pojistková/reléová skříňka pod kapotou (N22A)

## Přehled přiřazení pojistek k součástem - pojistková/reléová skříňka pod kapotou

Skříňka pojistek a relé pod kapotou
Číslo pojistky | Ampéry | Barva vodiče | Jištěné součásti nebo obvody
--- | --- | --- | ---
1 | 100 A | ——— | Baterie, rozvod napájení
70 A (EPS) | WHT | Řídicí jednotka EPS
2 | 50 A (IG) | WHT | Spínač zapalování
60 A (H/L) | WHT | Pojistky č. 18 až 21 ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou
3 | 40 A (ABS MTR) | RED | Modulátor-řídicí jednotka VSA
40 A (ABS FSR) | WHT | Modulátor-řídicí jednotka VSA
4 | 80 A (OP) | WHT | Pojistky č. 5 až č. 7, č. 27 až č. 29 a č 31 ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou
5 | 70 A | GRN | Řídicí modul žhavicích svíček
6 | 40 A (P/W) | BLU | Pojistky č. 24 až 26 a č. 30 ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou, relé elektrického ovládání oken
7 | 7,5 A | PUR | Spojka kompresoru klimatizace (přes relé spojky kompresoru klimatizace)
8 | 15 A | LT BLU | Relé ventilátoru kondenzátoru klimatizace, řídicí relé ventilátoru chlazení, elektromagnetický ventil řízení EGR, relé předehřívače paliva, řídicí modul žhavicích svíček, elektromagnetický ventil blokování zpátečky, elektromagnetický ventil SCV, elektromagnetický ventil řízení plnicího tlaku turbodmychadla
9 | 20 A | GRN | ECM (přes setrvačný spínač)
ORN | ECM (přes relé PGM-FI ECU), řídicí ventil tlaku vysokotlakého vedení paliva (přes relé PGM-FI ECU)
Vnitřní připojení | Hlavní relé ECU, hlavní relé 1 PGM-FI
10 | ——— | ——— | Není použito
11 | ——— | ——— | Není použito
12 | 30 A | RED | Vyhřívání zadního okna (přes relé vyhřívání zadního okna), kondenzátor šumu (přes relé vyhřívání zadního okna)
13 | ——— | ——— | Není použito
14 | ——— | ——— | Není použito
15 | 30 A | BRN | Motor ventilátoru chladiče (přes relé ventilátoru chladiče)
16 | 15 A | WHT | jednotka MICU, jednotka imobilizéru - bezklíčového ovládání, řídicí modul přístrojů (otáčk.), řídicí modul přístrojů (tacho.), řídicí jednotka systému pro telefonování handsfree
17 | 7,5 A | LT BLU | Senzor automatických světel a deště, osvětlení zavazadlového prostoru, stropní světlo, čtecí světlo, světlo klíče zapalování, světla toaletních zrcátek
18 | 30 A | BLU | Motor ventilátoru kondenzátoru klimatizace (přes relé ventilátoru kondenzátoru klimatizace)
19 | 40 A | WHT | Motor větráku (přes relé motoru větráku)
20 | ——— | ——— | Není použito
21 | 15 A | WHT | Polohový spínač brzdového pedálu, houkačky, relé houkačky, jednotka MICU
22 | 10 A | BLU | MICU
23 | 30 A | RED | Předehřívač paliva (přes relé předehřívače paliva)
Vnitřní připojení | Pojistka č. 25 ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou (přes relé předehřívače paliva)
24 | ——— | ——— | Není použito
25 | 7,5 A | RED | ECM
26 | 40 A | WHT | Předehřívač PCT (přes relé předehřívače A PCT)
27 | 40 A | BLU | Předehřívač PCT (přes relé předehřívače B PCT)
28 | 40 A | YEL | Předehřívač PCT (přes relé předehřívače C PCT)