Odstraňování závad podle kódů DTC: P2185 (192-2) (N22A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P2185 (192-2)

DTC P2185: | Vysoké napětí v obvodu snímače ECT 2

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte položku ECT SENSOR 2 v nabídce DATA LIST.

Je signalizována hodnota cca 4,95 V nebo více?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače ECT 2 a modulu ECM.n

3. | Vypněte zapalování.

4. | Odpojte 2P konektor snímače 2 ECT.

5. | Propojkou spojte vývody č. 1 a č. 2 2P konektoru snímače ECT 1.

6. | Zapněte zapalování do polohy II.

7. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte položku ECT SENSOR 2 v nabídce DATA LIST. Je signalizována hodnota cca 4,95 V nebo více? ANO - Přejděte na 8. NE - Přejděte na 18.

8. | Odstraňte propojku z 2P konektoru snímače 2 ECT.

9. | Změřte napětí mezi vývodem č. 2 2P konektoru snímače ECT 2 a kostrou. Je naměřená hodnota cca 5 V? ANO - Přejděte na 10. NE - Přejděte na 14.

10. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

11. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

12. | Propojkou spojte vývod č. 2 konektoru 2P snímače 2 ECT ke kostře.

13. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 96 konektoru modulu ECM č. 1 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 24. NE - Opravte přerušený vodič mezi snímačem 2 ECT a vývodem č. 96 konektoru č. 1 modulu ECM a přejděte na 20.

14. | Vypněte zapalování a počkejte jednu minutu.

15. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

16. | Propojkou spojte vývod č. 2 konektoru 2P snímače 1 ECT ke kostře.

17. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 39 konektoru modulu ECM č. 1 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 24. NE - Opravte přerušený vodič mezi snímačem 2 ECT a vývodem č. 39 konektoru č. 1 modulu ECM a přejděte na 20.

18. | Vypněte zapalování.

19. | Vyměňte snímač ECT 2.

20. | Zapojte znovu všechny konektory.

21. | Zapněte zapalování do polohy II.

22. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

23.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2185, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače ECT 2 a modulu ECM, a potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

24. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

25.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2185, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače ECT 2 a modulu ECM, a potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n