## Odstraňování závad podle kódů DTC: B1187

DTC B1187: | Ztráta komunikace mezi řídicím modulem přístrojů a jednotkou SRS (signál SRS)

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Počkejte alespoň 6 sekund.

4. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je signalizován kód DTC B1187? ANO - Přejděte na 5. NE - Náhodná závada. Řídicí systém měřicích přístrojů je v tuto chvíli v pořádku.n

5. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Jsou současně signalizovány kódy DTCs B1168, B1170, B1178, B1183 a B1187? ANO - Odstraňte závadu pro kód DTC B1178. n NE - Přejděte na 6.

6. | Pomocí HDS zkontrolujte kódy DTC systému SRS. Je signalizován nějaký kód DTC? ANO - Přejděte k odstraňování poruch podle kódu DTC.n NE - Přejděte na 7.

7. | Vypněte zapalování.

8. | Odpojte 36P konektor řídicího modulu přístrojů (tach).

9. | Odpojte konektor A (28P) jednotky SRS.

10. | Propojkou spojte vývod č. 1 a č. 9 36P konektoru řídicího modulu přístrojů (tach) s kostrou.

11.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 11 a č. 12 konektoru A (28P) jednotky SRS a kostrou.

Jsou obvody uzavřené?

ANO - Vyměňte řídicí jednotku SRS za dobrou a znovu proveďte kontrolu. Pokud je stále signalizován kód DTC B1187, vyměňte řídicí modul přístrojů (tach).n

NE - Opravte přerušené vedení.n