Odstraňování poruch podle kódů DTC: P2122 (37-10) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P2122 (37-10)

DTC P2122: | Nízké napětí v obvodu snímače A APP

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2.

Pomocí HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku APP SENSOR A.

Je naměřeno cca 0,097 V nebo méně?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače APP A a modulu ECM.n

3. | Vypněte zapalování.

4. | Odpojte 6P konektor snímače APP.

5. | Zapněte zapalování do polohy II.

6. | Změřte napětí mezi vývody č. 2 a č. 3 6P konektoru snímače APP. Je naměřená hodnota cca 5 V? ANO - Přejděte na 7. NE - Přejděte na 15.

7. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

8. | Odpojte (58P) konektor č. 2 modulu ECM.

9. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 1 6P konektoru snímače APP a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat mezi snímačem A APP a vývodem č. 22 konektoru ECM č. 2 a přejděte na 20. NE - Přejděte na 10.

10. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 22 konektoru č. 2 modulu ECM a vývodem č. 1 6P konektoru snímače APP. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 11. NE - Opravte přerušené vedení mezi snímačem A APP a vývodem č. 22 konektoru ECM č. 2 a přejděte na 20.

11. | Znovu připojte konektor č. 2 (58P) modulu ECM.

12. | Propojkou spojte vývody č. 1 a č. 3 6P konektoru snímače APP.

13. | Zapněte zapalování do polohy II.

14. | Pomocí HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku APP SENSOR A. Je naměřeno cca 0,097 V nebo méně? ANO - Přejděte na 24. NE - Přejděte na 18.

15. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

16. | Odpojte (58P) konektor č. 2 modulu ECM.

17. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 14 konektoru č. 2 modulu ECM a vývodem č. 3 6P konektoru snímače APP. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 24. NE - Opravte přerušené vedení mezi snímačem A APP a vývodem č. 14 konektoru ECM č. 2 a přejděte na 20.

18. | Vypněte zapalování.

19. | Vyměňte modul plynového pedálu.

20. | Zapojte znovu všechny konektory.

21. | Zapněte zapalování do polohy II.

22. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

23.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC v MENU DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2122, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače APP "A" a modulu ECM, a potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

24. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

25.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2122, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače APP "A" a modulu ECM, a potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n