Demontáž a montáž startéru (R18A)

## Demontáž a montáž startéru

## Demontáž

1. | Odpojte záporný kabel baterie a potom odpojte kladný kabel.

2. | Sundejte spodní kryt motoru.

3. | Odpojte výfukovou trubku A.

4. | Odmontujte držák sacího potrubí.

5. | Odmontujte objímky svazku (A) a od každé objímky odpojte konektor (B).

6. | Vymontujte dva šrouby pro upevnění startéru a startér vyndejte z motoru.

7. | Odpojte kabel startéru (A) od vývodu B, odpojte konektor (B) od vývodu S a vymontujte startér.

## Montáž

1. | Připojte kabel startéru (A) a konektor (B). Dbejte, aby tvarovaná strana oka kabelu směřovala ven.

2. | Přišroubujte startér volně pomocí horního (A) a dolního (B) upevňovacího šroubu.

3. | Utáhněte nejprve horní a poté i dolní upevňovací šroub.

4. | Namontujte objímky svazku (A) a ke každé z nich pak připojte konektor svazku (B).

5. | Namontujte držák sacího potrubí.

6. | Namontujte výfukové potrubí A. Použijte nová těsnění (B) a nové samojisticí matice (C).

7. | Nasaďte spodní kryt motoru.

8. | Připojte k baterii nejprve kabel kladného pólu, teprve pak kabel záporného pólu.

9. | Nastartujte motor a vyzkoušejte, že startér funguje správně.

10. | Nastavte hodiny.

11. | Proveďte postup resetování řídicí jednotky elektrického ovládání oken.