## Demontáž a montáž rolety střešní clony

V této části jsou umístěny součásti SRS. Před prováděním oprav nebo údržby se důkladně seznamte s umístěním součástí SRS, bezpečnostními pokyny a pracovními postupy.
POZNÁMKA:

- Dejte pozor, abyste nepoškrábali rám střešní clony, karosérii a okolní součásti.
- Obě protější stínítka je třeba vyměnit současně jako pár.

1. | Otevřete stínítko do půlky.

2. | Odmontujte obložení stropu.

3. | Odmontujte spodní příčnou vzpěru.

4. | Otočte okraje stínítek (A) o 90 ° a vytáhněte je z koncovek (B).

5. | Posuňte stínítka (A) proti rámu (B) střešní clony a uvolněte konce hřídelů (C) stínítek z rámu střešní clony.

6. | Vytáhněte druhou stranu každého hřídele (A) clony z rámu střešní clony (B) a vytáhněte stínítko (C).

7. | Před instalací stínítka (A) otočte stínítko osmkrát o 360 °, aby se navinulo.

8. | Zatlačte hřídel (A) stínítka do čepu (B), otvory (C) mají průměr méně než 1 mm. POZNÁMKA: Nesundávejte čep ze stínítka dokud není namontované.

9. | Zasuňte uhlazený konec hřídele (A) stínítka do otvoru v rámu (B) střešní clony.

10. | Odmontujte čepy (A) z hřídelů (B) stínítka.

11. | Zasuňte druhý konec každého hřídele (A) stínítka do otvoru v rámu (B) střešní clony.

12. | Nasaďte okraje stínítek (A) na koncovky (B).

13. | Namontujte zpět všechny odmontované součásti.