## Průřez karosérií a těsněním - obecné bezpečnostní pokyny

POZNÁMKA: Podle pokynů výrobce těsnění naneste těsnění. Dodržujte následující pokyny:

- Místa, kam budete nanášet těsnění příslušným přípravkem odmastěte.

- Ředidlem otřete každou nadbytečnou kapku těsnění. Po nastříkání základní vrstvou vyplní těsnění oblasti, kde byl setřen tmel.

- Zkontrolujte, že těsnicí hmota je vidět při správném umístění utěsňovaného dílu. To se týká motorového prostoru, předního podběhu a krytu tlumiče, horní a dolní přístrojové desky a přední podlahy, přední a zadní podlahy, , zadního bočního vnějšího panelu a zadního panelu, zadního podběhu, střešního panelu a bočního prahu.

- Při aplikaci těsnicí hmoty v motorovém prostoru, v rámu dveří a kolem zadního kanálku se snažte vzhledově přiblížit továrnímu provedení. Setřete veškeré nadbytečné množství.

- Těsnicí hmotu použijte všude kde budou náhradní díly. Kde bude třeba, upravte těsnicí hmotu kartáčem.