Výměna vačkového hřídele (N22A)

## Výměna vačkového hřídele

## Demontáž

POZNÁMKA: Držte rozvodový řetěz mimo dosah magnetického pole.

1. | Odmontujte víko hlavy válců.

2. | Nastavte píst č. 1 do horní úvrati (TDC). Značka ‘‘UP'' (A) na řetězovém kole rozvodového řetězu musí být nahoře. Vystřeďte značky horní úvrati (TDC) (B) na ozubeném kole vačkového hřídele sání a ozubeném kole vačkového hřídele výfuku.

3. | Udělejte referenční značku (A) přes řetězové kolo rozvodového řetězu a rozvodový řetěz.

4. | Demontujte automatický napínač.

5. | Otevřeným stranovým klíčem podržte vačkový hřídel výfuku a potom povolte upevňovací šroub řetězového kola rozvodového řetězu.

6. | Vyšroubujte upevňovací šroub řetězového kola rozvodového řetězu (A) a potom odmontujte řetězové kolo rozvodového řetězu (B). POZNÁMKA: Dbejte, abyste neupustili klínek.

7. | Vyšroubujte šrouby držáků vačkového hřídele. Aby se zabránilo poškození vačkových hřídelů, povolujte šrouby v krocích o dvě otáčky a v křížovém sledu.

8. | Odmontujte horní držáky vačkového hřídele a vačkové hřídele.

## Montáž

POZNÁMKA: Držte rozvodový řetěz mimo dosah magnetického pole.

1. | Vyrovnejte vyraženou značku na ozubeném kole vačkového hřídele výfuku se středem dvou vyražených značek na ozubeném kole vačkového hřídele sání a namontujte vačkové hřídele na dolní držák vačkového hřídele.

2. | Umístěte správně značky ložiskových čepů vačkového hřídele a šipky natočte proti straně rozvodového řetězu; dle obrázku namontujte horní držáky vačkového hřídele.

3.

Postupně utáhněte šrouby předepsaným momentem.

Předepsaný utahovací moment:
8 x 1,25 mm
22 N·m (2,2 kgf·m)
6 x 1,0 mm
12 N·m (1,2 kgf·m)
Šrouby 6 x 1,0 mm: (21), (22), (23)

4. | Nasaďte rozvodový řetěz na řetězové kolo vačkového hřídele podle referenční značky (A) a řetězové kolo nasaďte na vačkový hřídel.

5.

Na závity a přírubu upevňovacího šroubu řetězového kola vačkového hřídele naneste nový motorový olej a potom jej namontujte. Otevřeným stranovým klíčem podržte vačkový hřídel výfuku a utáhněte šroub.

Předepsaný utahovací moment:
12 x 1,25 mm
118 N·m (12,0 kgf·m)

6. | Namontujte automatický napínač.

7. | Namontujte víko hlavy válců.