## Odstraňování závad podle kódů DTC: B1905

DTC B1905: | Přerušení komunkace mezi jednotkou imobilizéru-bezklíčového ovládání a jednotkou MICU (signál DRLOCKSW)

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3.

Pomocí HDS zkontrolujte kódy DTC.

Je signalizován kód DTC B1905?

ANO - Přejděte na 4.

NE - Občasná porucha, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné nebo špatné kontakty u 7P konektoru jednotky imobilizéru-bezklíčového ovládání a u konektoru Q (16P)n skříňky pojistek a relé pod přístrojovou deskou.

4. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je signalizován kód DTC B1160 s kódem DTC B1905? ANO - Vadná jednotka MICU; vyměňte skříňku pojistek a relé pod přístrojovou deskou.n NE - Vyměňte řídicí jednotku imobilizéru-bezklíčového ovládání.n