## Přehled odstraňování závad systému ABS - obvod kontrolky

Pokud vozidlo vykazuje některý z těchto příznaků, zkontrolujte diagnostický poruchový kód (DTC) pomocí HDS. Pokud není signalizován žádný kód DTC, přezkoušejte příznak předepsaným postupem a zjistěte příčinu.

Příznak | Diagnostický postup
--- | ---
Přístroj HDS nekomunikuje s modulátorem-řídicí jednotkou ABS nebo s vozidlem | Odstraňte závadu obvodu konektoru DLC.
Kontrolka ABS a kontrolka brzdového systému se současně nereozsvítí. | 1. 2. | Odstraňte závady řídicího modulu přístrojů. Pokud je třeba, vyměňte modulátor - řídicí jednotku ABS za dobrou a znovu proveďte kontrolu. Pokud je v pořádku, vyměňte původní modulátor-řídicí jednotku ABS
Kontrolka ABS a kontrolka brzdového systému současně nezhasnou | 1. 2. 3. | Odstranění závad podle příznaků. Odstraňte závady řídicího modulu přístrojů. Pokud je třeba, vyměňte modulátor - řídicí jednotku ABS za dobrou a znovu proveďte kontrolu. Pokud je v pořádku, vyměňte původní modulátor-řídicí jednotku ABS