Výměna posilovače brzd (L13A/R18A: RHD)

## Výměna posilovače brzd

## Typ RHD

1. | Odmontujte hlavní válec.

2. | Odpojte podtlakovou hadici posilovače brzd (A).

3. | Odmontujte držák kabelového svazku motoru (A).

4. | Odmontujte držák trubky klimatizace (A).

5. | Odmontujte jisticí čep (A) a spojovací čep (B), povolte matici (C) a odpojte třmen (D) od brzdového pedálu.

6. | Vyšroubujte upevňovací matice posilovače brzd (E).

7. | Odmontujte třmen od tyče posilovače brzd (F).

8.

Posuňte posilovač brzd dopředu.

- Dávejte pozor, abyste nepoškodili povrch posilovače a závity závrtných šroubů posilovače.
- Buďte opatrní, abyste neohnuli nebo nepoškodili brzdové trubky.

9. | Vytažením a otočením demontujte posilovač brzd (A) a vytáhněte jej z motorového prostoru.

10.

Posilovač brzd namontujte v opačném sledu operací demontáže; přitom dodržujte tyto pokyny:

- Vždy použijte nový jisticí čep.
- Namontujte posilovač brzd a potom hlavní válec.
- Po montáži hlavního válce zkontrolujte výšku a vůli brzdového pedálu a dle potřeby je nastavte.
- Odvzdušněte brzdový systém.