Demontáž a montáž snímače hladiny motorového oleje (N22A)

## Demontáž a montáž snímače hladiny motorového oleje

1. | Odmontujte spodní kryt motoru.

2. | Vypusťte motorový olej.

3. | Vyšroubujte šrouby (A), sundejte kryty snímače hladiny motorového oleje (B) a odpojte jeho konektor. POZNÁMKA: Pokud je kryt poškozený, vyměňte jej.

4.

Vyšroubujte šrouby (A) a z olejové vany (C) vymontujte snímač hladiny motorového oleje (B).
POZNÁMKA:

- Abyste zabránili poškození olejové vany a upevňovací plochy snímače, nepoužívejte při demontáži snímače ostré nářadí.
- Zjistíte-li, že je snímač hladiny oleje nějakým způsobem poškozen, vyměňte jej.

5.

Pokud se v olejové vaně nachází olej, nečistoty nebo mastnota, očistěte povrch v okolí upevňovacího otvoru snímače hladiny motorového oleje.
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste upevňovací povrch snímače hladiny motorového oleje nepoškrábali ani jinak nepoškodili.

6.

Namontujte snímač hladiny motorového oleje v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Použijte nový O-kroužek (A) a před jeho nasunutím zkontrolujte, zda není zkroucený.
- Z drážky O-kroužku na snímači (B), šroubů (C) a otvorů pro šrouby (D) odstraňte veškerý olej, nečistoty či mastnotu.
- Dejte pozor, abyste nepoškrábali povrch pro upevnění snímače.
- Dbejte, ať konektor snímače (E) neušpiníte olejem.
- Zkontrolujte, zda je povrch O-kroužku snímače hladiny oleje (F) ve vzdálenosti 1,0 mm ± 0,15 mm od snímače (v jeho okolí) (G).

7. | Našroubujte vypouštěcí šroub a napusťte vanu motorovým olejem až po maximální limit.

8. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 3000 ot/min (min-1) bez zatížení (v poloze P nebo N), než se zapne ventilátor chladiče, a pak jej nechte běžet na volnoběh více než 10 minut.

9.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku ENGINE OIL LEVEL MONITOR CONDITION.

- Pokud je zobrazeno ACTIVE, přejděte na 10.
- Pokud je zobrazeno INACTIVE, namontujte nový snímač a přejděte na 7.

10. | Vypněte zapalování a počkejte 3 minuty azměřte hladinu motorového oleje. Je-li třeba, doplňte motorový olej na maximální hladinu.

11. | Nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh po dobu 5 minut.

12. | Pomocí systému HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku ENGINE OIL LEVEL a údaj si zapište.

13. | Zastavte motor, ponechejte zapalování v poloze II a počkejte 3 minuty.

14.

Pomocí systému HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku ENGINE OIL LEVEL a porovnejte ji s údajem o stavu hladiny, který jste si poznamenali v kroku 12.

- Pokud je rozdíl mezi hladinami větší než 2 mm, snímač hladiny motorového oleje je v pořádku.
- Pokud se stav hladiny nezměnil o více než 2 mm, namontujte nový snímač a přejděte na 6.

15.

V okolí snímače proveďte kontrolu prosakování oleje.

- Pokud nedochází k prosakování, přejděte na 16.
- Zjistíte-li, že dochází k prosakování, přejděte na 16.

16. | Nasaďte kryty snímače hladiny motorového oleje (A) a utáhněte šrouby.

17. | Namontujte spodní kryt motoru.