## Odstraňování závad audiosystému - Informace audiosystému se nezobrazí na displeji audiosystému-HVAC. Mohou být ovlivněny i ovladače HVAC

### Informace audiosystému se nezobrazí na subdispleji audiosystému-HVAC
Zasaženy mohou být i ovladače HVAC

1. | Zkontrolujte připojení 10P konektoru subdispleje audiosystému-HVAC a konektoru D (10P) audiosystému. Jsou konektory a vývody správně připojeny? ANO - Přejděte na 2. NE - Opravte připojení a znovu proveďte kontrolu.n

2.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi 10P konektorem subdispleje audiosystému-HVAC a vývody všech vodičů konektoru (10P) uvedených v tabulce.

Vývod konektoru (10P) subdispleje audiosystému-HVAC | Vývod konektoru D (10P) audiosystému | Barva vodiče
--- | --- | ---
2 | D2 | PNK
4 | D4 | YEL
5 | D5 | PUR
6 | D6 | ORN
7 | D7 | BLU
8 | D8 | GRY
9 | D9 | PNK
10 | D10 | LT GRN
1 | D1 | BRN
3 | (ukostření karosérie) | BLK

Je obvod uzavřený?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Opravte přerušené vedení mezi řídicí jednotkou panelu displeje a subdisplejem audiosystému-HVAC.n

3.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi každým vývodem konektoru 10P subdispleje audiosystému-HVAC a kostrou.

Vývod konektoru (10P) subdispleje audiosystému-HVAC | Barva vodiče
--- | ---
2 | PNK
4 | YEL
5 | PUR
6 | ORN
7 | BLU
9 | PNK
10 | LT GRN

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkrat na kostru ve vedení mezi audiosystémem a subdisplejem audiosystému-HVAC.n

NE - Přejděte na 4.

4. | Vyměňte subdisplej audiosystému-HVAC za dobrý, a znovu proveďte kontrolu. Funguje subdisplej správně? ANO - Vyměňte původní subdisplej audiosystému-HVAC.n NE - Vyměňte audiosystém za dobrý a znovu proveďte kontrolu. Pokud problém zmizel vyměňte původní audiosystém.n