## Výměna horní příčné vzpěry rámu střešních clon

POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškrábali rám střešní clony.

1. | Odmontujte rám posuvné střešní clony.

2.

Přeřízněte oboustranné lepicí pásky (A) univerzálním nožem a sundejte kryt (B) horní příčné vzpěry.

Lepicí páska: | Tloušťka 2 mm Šířka 18 mm Délka 25 mm

3. | Z horní příčné vzpěry seškrábejte zbývající oboustrannou lepicí pásku a očistěte plochu horní příčné vzpěry houbou navlhčenou v lihu.

4. | Hvězdicovým klíčem T15 vyšroubujte šrouby (A). Klíčem T25 vymontujte šroub (B) a oddělte horní příčnou vzpěru (C) a pouzdro (D).

5. | Nasaďte horní příčnou vzpěru opačným postupem demontáže a na šroub B, které upevňuje horní příčnou vzpěru a rám střešní clony, naneste před instalací jisticí kapalinu na závity.