## Multifunkční displej - Kalibrace ukazatele venkovní teploty vzduchu

POZNÁMKA: Pokyny pro přezkoušení čidla vnější teploty vzduchu.

## Popis

Snímač vnější teploty je umístěn za středem předního nárazníku. Hodnoty naměřené snímačem používá řídicí modul přístrojů (otáčk.) pro zobrazení vnější teploty.
Vzhledem k umístění snímače, může být měření ovlivněno odrazem tepla od silnice, teplem motoru a chladiče nebo okolním provozem.
Za těchto podmínek může dojít k zahřátí snímače teploty a následnému nepřesnému měření. Řídicí modul přístrojů (otáčk.) má inteligentní funkci, která zabraňuje abnormálním nebo kolísavým hodnotám ukazatele vnější teploty.

## Inteligentní funkce ukazatele vnější teploty vzduchu

Počáteční hodnota teploty vzduchu po zapnutí zapalování do polohy II.

- Pokud je teplota chladicí kapaliny motoru při zapnutí zapalování do polohy II 60°C nebo vyšší, nehledě na aktuální hodnotu měření snímače se zobrazí hodnota teploty vzduchu, která byla zobrazena před vypnutím zapalování.
- Pokud je teplota chladicí kapaliny motoru při zapnutí zapalování do polohy II 59°C nebo nižší, zobrazí se aktuální vnější teplota vzduchu naměřená snímačem.

## Aktualizace ukazatele vnější teploty vzduchu za jízdy

Pokud je teplota naměřená snímačem vnější teploty vzduchu vyšší než teplota zobrazená na ukazateli vnější teploty vzduchu, hodnota ukazatele vnější teploty vzduchu se každou minutu zvýší o 1°C poté, kdy je rychlost vozidla vyšší než 30 km/h, a to déle než 1 minutu a 30 sekund. Zvyšování bude pokračovat, dokud nebude zobrazena aktuální vnějšní teplota vzduchu. První změna hodnoty ukazatele vnější teploty vzduchu proběhne 1 minutu a 30 sekund po zvýšení rychlosti vozidla nad 30 km/h. Pokud rychlost vozidla klesne pod 30 km/h, hodnota ukazatele se nebude aktualizovat, dokud vozidlo znovu nezvýší rychlost nad 30 km/h, a to déle než 1 minutu a 30 sekund.
Pokud je venkovní teplota nižší než hodnota ukazatele teploty, hodnota teploty se zvýší o 1°C každé 2 sekundy, dokud nebude ve vozidle zobrazena aktuální vnější teplota vzduchu, a to nehledě na rychlost vozidla.

## Odstraňování poruch

Pokud po zvolení režimu zobrazení vnější teploty ukazatel zobrazuje — — — °C déle než 2 sekundy, zkontrolujte snímač vnější teploty vzduchu nebo proveďte autodiagnostiku řídicího modulu přístrojů.

## Kalibrace

Teplotu zobrazenou ukazatelem vnější teploty vzduchu je možné opětně kalibrovat v rozmezí±3 °C tak, aby vyhovovala požadavkům zákazníka.
Kalibraci vnější teploty vzduchu lze provést v uživatelském nastavení paměti.