## Výměna koberce

V této části jsou umístěny součásti SRS. Před prováděním oprav nebo údržby se důkladně seznamte s umístěním součástí SRS, bezpečnostními pokyny a pracovními postupy.
POZNÁMKA:

- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.
- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.
- Dejte pozor, abyste nepoškodili, nepomačkali nebo nezkroutili koberec.
- Dejte pozor, abyste nepoškodili přístrojovou desku, případně jiné části obložení interiéru.

1. | Před započetím práce odpojte záporný kabel od baterie a počkejte nejméně 3 minuty.

2.

Odmontujte následující součásti:

- Přední sedadla na obou stranách
- Zadní sedadla, obě strany
- Vnitřní obložení prahu předních dveří na obou stranách
- Vnitřní obložení prahu zadních dveří, na obou stranách
- Nožní panely na obou stranách
- Dolní obložení středního sloupku
- Zadní středová konzola
- Dolní kryt přístrojové desky na straně řidiče
- Přední středová konzola
- Kryt vodítka nohy zadního sedadla
- Kryt kloubu řízení

3. | Odpojte konektory kabelového svazku podlahy. Odpojte sponu konektoru a spony kabelového svazku.

4. | Odmontujte skříň řadicí páky.

5. | Vyšroubujte šrouby upevňující základnu řadicí páky a odpojte příchytky kabelového svazku.

6. | Odpojte konektor řídicí jednotky SRS a odpojte sponu stahovací pásky kabelového svazku. Hvězdicovým klíčem T30 vyšroubujte šroub ukostření.

7. | Uvolněte příchytky a odtáhněte potah zadního opěradla. Protáhněte přezky zadních bezpečnostních pásů otvory v potahu opěradla.

8. | Odpojte spony a odmontujte opěrku nohy (A). U plastového typu nožní opěrky odpačte kryt (B) vytahovačem spon.

9. | Opatrně zasuňte plochý šroubovák pod pedál plynu (A) vedle vratné pružiny (B). Stlačte pružinu dolů, odtáhněte pedál plynu a uvolněte háček (C).

10. | Vyšroubujte šrouby a odmontujte nástavec střední trubky (A).

11. | V označených místech (A) vyřízněte koberec. Uvolněte příchytku (B), odpojte spony a stáhněte koberec (C) zpod přístrojové desky.

12. | Otvorem v koberci vytáhněte kabelový svazek (D) sedadla a vytáhněte koberec.

13. | Odepněte sponu.

14.

Namontujte koberec opačným postupem demontáže a dodržujte tyto pokyny:

- Dejte pozor, abyste nepoškodili, nepomačkali nebo nezkroutili koberec.
- Dbejte, abyste byly správně vedeny kabelový svazek sedadla a lanka ruční brzdy.
- Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, v případě potřeby je vyměňte za nové.
- Zatlačte držáky a příchytky pevně na své místo.
- Připojte kabel zpět k zápornému pólu baterie.
- Nastavte hodiny.
- Pevně usaďte na místo háček pedálu plynu a zkontrolujte, že pedál nepadá na podlahu.