## Oprava zapojení vyhřívání zadního okna

POZNÁMKA: Oprava bude účinná pouze v případě, že opravovaná část nepřesáhne 25,4 mm.

1. | Oblast okolo přerušené části vodiče (A) lehce zdrsněte jemnou drátěnkou a místo očistěte lihem.

2. | Oblast nad a pod přerušenou částí topného vodiče vyhřívání (B) opatrně přikryjte průhlednou páskou (C).

3. | Štětečkem naneste na obě strany přerušení silnou vrstvu vodivého stříbrného laku (běžně v prodeji) s překrytím cca 3,18 mm na obou stranách přerušení. Lak nechte 25 minut zaschnout.

4. | Provedením kontroly funkce se ujistěte, že je vodič opraven.

5. | Stejným způsobem naneste druhou vrstvu laku. Lak nechte zaschnout 3 hodiny a teprve potom stáhněte pásku.