Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1298 (R18A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1298

DTC P1298: | Vysoké napětí v obvodu ELD

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky aseznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy II.

2.

Pomocí HDS zkontrolujte ELD v položce DATA LIST.

Je signalizovánna hodnota 0,2 A nebo méně?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ELD a modulu ECM.n

3. | Vypněte zapalování.

4. | Odpojte 3P konektor ELD.

5. | Zapněte zapalování do polohy II.

6. | Změřte napětí mezi vývodem č. 1 3P konektoru ELD a kostrou. Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie? ANO - Přejděte na 7. NE - Zkontrolujte pojistku č. 3 ALTERNATOR (10 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou. Pokud je pojistka v pořádku, opravte přerušené vedení mezi pojistkou č. 3 ALTERNATOR (10 A) a detektorem ELD a přejděte na 12.

7. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

8. | Odpojte (44P) konektor A modulu ECM.

9. | Zkontrolujte, zda je uzavřen obvod mezi vývodem č. 3 3P konektoru detektoru ELD a vývodem A23 konektoru ECM. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 10. NE - Opravte přerušený vodič mezi modulem ECM(A23) a ELD, a přejděte na 12.

10. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 2 3P konektoru ELD a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 11. NE - Opravte přerušené vedení mezi ELD a G201 a přejděte na 12.

11. | Vyměňte skříňku pojistek a relé pod kapotou.

12. | Zapojte znovu všechny konektory.

13. | Zapněte zapalování do polohy II.

14. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

15. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

16. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC Je signalizován kód DTC P1298? ANO - Přejděte na 17. NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

17. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

18.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1298, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ELD a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n