Montáž vloženého hřídele (N22A)

## Montáž vloženého hřídele

1.

Rozpouštědlem nebo čistidlem brzd důkladně očistěte plochy, kde se vložený hřídel (A) dotýká převodovky (diferenciálu) a osušte je stlačeným vzduchem. Zasuňte vložený hřídel do diferenciálu. Držte hřídel ve vodorovné poloze, aby se nepoškodilo olejové těsnění diferenciálu.

2. | Namontujte přírubový šroub (A) a dva spojovací šrouby (B).

3. | Namontujte tepelný štít.

4. | Namontujte držák měniče.

5. | Namontujte pravý hnací hřídel.

6. | Doplňte kapalinu převodovky.