Odstraňování závad podle kódů DTC: P1683 (L13A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P1683

DTC P1683: | Porucha funkce pružiny přednastavené polohy škrticí klapky

Nesahejte do instalovaného tělesa škrticí klapky při zapínání zapalování do polohy II, ani po zapnutí zapalování do polohy II. Pokud by se škrticí klapka aktivovala, mohlo by dojít k vážnému poranění prstů.

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 3000 ot/min (min-1) bez zatížení (v poloze N), dokud se nezapne ventilátor chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

4. | Vypněte zapalování a počkejte 10 sekund.

5. | Zapněte zapalování do polohy II.

6.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Je signalizován kód DTC P1683?

ANO - Přejděte na 7.

NE - Občasná porucha, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u tělesa škrticí klapky a modulu ECM.n

7. | Vypněte zapalování.

8. | Odpojte sací vzduchový kanál od tělesa škrticí klapky.

9. | Dle obrázku zatlačte škrticí klapku do zavřené polohy.

10. | Uvolněte škrticí klapku. Vrací se škrticí klapka? ANO - Vyčistěte těleso škrticí klapky a přejděte na 12. NE - Přejděte na 11.

11. | Vyměňte těleso škrticí klapky.

12. | Zapněte zapalování do polohy II.

13. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

14. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

15. | Vypněte zapalování a počkejte 10 sekund.

16. | Zapněte zapalování do polohy II.

17.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Je signalizován kód DTC P1683?

ANO - Bylo-li těleso škrticí klapky vyčištěno, přejděte na 11. Došlo-li k výměně tělesa škrticí klapky, zkontrolujte, zda nejsou u tohoto tělesa a modulu ECM špatné kontakty nebo uvolněné vývody a přejděte na 1.

NE - Pokud nejsou signalizovány žádné kódy DTC, postup odstraňování závad je dokončen. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.n