Výměna regulátoru tlaku paliva (L13A)

## Výměna regulátoru tlaku paliva

1. | Odmontujte jednotku palivové nádrže.

2. | Sejměte příchytky (A) a odmontujte regulátor tlaku paliva (B).

3.

Součást namontujte zpět v opačném sledu úkonů demontáže spolu s novými O-kroužky (C). Při montáži jednotky palivové nádrže vyrovnejte značky na jednotce a palivové nádrži.
POZNÁMKA: Na O-kroužek naneste čistý motorový olej. Dejte pozor na skřípnutí O-kroužků. Na O-kroužky nikdy nenanášejte brzdovou kapalinu, rostlinný olej nebo olej obsahující alkohol.