Odstraňování poruch podle kódů DTC: P16AD (0-43) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P16AD (0-43)

DTC P16AD: | Závada na vnitřním obvodu modulu ECM

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy II.

2. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

3. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

4. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 2000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu), dokud se nezapne ventilátor chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

5.

Proveďte zkušební jízdu při splnění těchto podmínek:

- SNÍMAČ ECT 1 více než 80°C
- Zařazený RS2
- Zvyšte otáčky motoru na 4000 ot/min (min-1) a potom zpomalujte (se zcela zavřenou škrticí klapkou)

6.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Je signalizován kód DTC P16AD?

ANO - Proveďte aktualizaci modulu ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo jej vyměňte za dobrý a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak / indikace zmizí po výměně modulu ECM za dobrý, vyměňte původní modul ECM. n

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n