Výměna impulsní destičky CMP (N22A)

## Výměna impulsní destičky CMP

1. | Odmontujte snímač polohy vačkového hřídele (CMP).

2. | Odmontujte víko hlavy válců.

3. | Otevřeným stranovým klíčem podrte vačkový hřídel sání a povolte upevňovací roub destičky generátoru impulsů CMP.

4. | Odmontujte destičku generátoru impulsů CMP.

5. | Namontujte destičku generátoru impulsů CMP a roub.

6.

Otevřeným stranovým klíčem podrte vačkový hřídel sání a potom utáhněte roub.

Předepsaný utahovací moment:
6 x 1,0 mm
12 N·m (1,2 kgf·m)

7. | Namontujte víko hlavy válců.

8. | Namontujte snímač CMP.