## Demontáž / montáž čalounění stropu

V této části jsou umístěny součásti SRS. Před prováděním oprav nebo údržby se důkladně seznamte s umístěním součástí SRS, bezpečnostními pokyny a pracovními postupy.
POZNÁMKA:

- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.
- Dejte pozor, abyste neohnuli nebo nepoškrábali obložení a krycí panely.
- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.

1.

Odmontujte následující součásti:

- Obložení předního sloupku na obou stranách
- Spodní kryt přístrojové desky na straně řidiče
- Čtecí světlo
- Stropní světlo
- Světlo zavazadlového prostoru
- Horní úchyt předního bezpečnostního pásu, na obou stranách
- Dolní obložení středního sloupku, na obou stranách
- Horní obložení středního sloupku, na obou stranách
- Obložení zadního sloupku na obou stranách
- Boční panel zavazadlového prostoru, obě strany
- Madla, na čtyřech místech

2. | Z obou stran pomocí nástroje na obložení uvolněte výčnělky (A) z držáku sluneční slony (B) na krytce.

3. | Sundejte krytku sluneční clony (A) z držáku (B). Otočte víčko a sundejte jej.

4.

Z obou stran odmontujte sluneční clonu (A).

-1 | Odmontujte sluneční clonu od držáku (B).
-2 | Hvězdicovým klíčem T25 vyšroubujte samořezné vruty ET z držáku sluneční clony (C).
-3 | Odmontujte sluneční clonu a odpojte konektor osvětlení toaletního zrcátka (D).

5. | Pomocí plochého šroubováku zatlačte na háček (A), otočte držák (B) o 90°a vytáhněte jej.

6. | Odpojte stahovací pásky kabelového svazku (A) střechy od předního sloupku. Na obrázku je typ RHD, typ LHD je symetrický.

7. | Bez prosklené střechy Zespodu přístrojové desky odpojte konektor (A) kabelového svazku střechy. Na obrázku je typ RHD, typ LHD je symetrický.

8.

Sundejte obložení stropu (A).

-1 | Z obou částí střechy odmontujte obložení rámu předních dveří (B) a obložení rámu zadních dveří (C).
-2 | Za asistence pomocníka, odepněte zadní spony stažením zadní části obložení stropu.
-3 | Stáhnutím obložení stropu uvolněte příchytky (D) a spony (E, F).
-4 | S prosklenou střechou Odpojte konektor motoru střešní clony (G).

Bez prosklené střechy

S prosklenou střechou

9. | Otvorem dveří zavazadlového prostoru vytáhněte obložení stropu s kabelovým svazkem (A) interiéru.

10. | V případě potřeby stáhněte tlumicí pásky připevňující kabelový svazek střechy (A) ke stropnímu obložení (B) a sundejte je z obložení. Bez prosklené střechy

11. | V případě potřeby stáhněte tlumicí pásky připevňující kabelový svazek střechy (A) ke stropnímu obložení (B) a sundejte je z obložení. Model RHD bez skleněné střechy Model LHD bez skleněné střechy

12. | V případě potřeby vyšroubujte upevňovací šroub hlavového airbagu (A) a upevňovací šrouby držáku madla (B), potom uvolněním háčků (D) sundejte držák madla (C) obou stran. Přední Zadní

13.

Namontujte čalounění stropu v opačném pořadí než při demontáži a dodržujte tyto pokyny:

- Pokud došlo k aktivaci hlavového airbagu, vyměňte stropní obložení a související součásti za nové.
- Chcete-li zabránit nesprávné aktivaci bočního hlavového airbagu a případnému zranění, zkontrolujte vymontované součásti a vyměňte je v případě, že u nich došlo k následujícímu poškození:
  - Nalomení či natržení stropního obložení (A)
  - Poškození madla (B)
  - Poškození kolem madla (C) či otvorů pro sluneční clonu ve stropním čalounění
  - Praskliny základny stojny sluneční clony (D)
  - Nalomení stojny sluneční clony (E)
  - Popraskání základny sluneční clony (F)
  - Popraskání základny toaletního zrcátka (G)
  - Vypadlé příchytky (H) a spony (I) ze stropního čalounění
- Madlo namontujte jeho zatlačením proti držáku (J), až spony (K) řádně nezacvaknou.
- Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, případně je vyměňte za nové.
- Vyměňte stáhnuté tlumicí pásky za nové.
- Zkontrolujte, zda jsou obě strany čalounění stropu pevně připojeny k obložení.
- Zkontrolujte, že stropní obložení správně překrývá čalounění
- Při zasouvání čalounění stropu skrz otvor dveří spolujezdce dávejte pozor, abyste jej nezlomili nebo neohnuli. Rovněž dejte pozor, abyste nepoškrábali karosérii.
- Pokud jsou závity na šroubu clony opotřebené, použijte samořezný vrut ET, P/N 90137- S30-003, který je určený speciálně pro tento účel.

Čalounění stropu

Madlo

Sluneční clona