Demontáž a montáž řetězového kola vačkového hřídele (R18A)

## Demontáž a montáž řetězového kola vačkového hřídele

## Demontáž

1. | Odmontujte rozvodový řetěz.

2. | Odmontujte sestavu vahadel ventilů.

3. | Otevřeným klíčem podržte vačkový hřídel a povolte šroub.

4. | Odmontujte řetězové kolo vačkového hřídele.

## Montáž

1. | Namontujte řetězové kolo vačkového hřídele.

2.

Na závity a přírubu upevňovacího šroubu řetězového kola vačkového hřídele naneste nový motorový olej a našroubujte jej. Otevřeným klíčem podržte vačkový hřídel a utáhněte šroub.

Předepsaný utahovací moment
10 x 1,25 mm
56 N·m (5,7 kgf·m)

3. | Namontujte sestavu vahadel ventilů.

4. | Namontujte rozvodový řetěz.