Montáž pístu (R18A)

## Montáž pístu

## Pokud je klikový hřídel již namontován

1. | U každého válce nastavte při montáži pístu klikovou hřídel do dolní úvrati (BDC).

2. | Odmontujte příruby ojnic a nainstalujte svěrku kroužků. Zkontrolujte, zda je ložisko bezpečně usazené ve své poloze.

3. | Naneste nový motorový olej na píst, vnitřek svěrky kroužků a vývrt válce a připevněte svěrku kroužků k sestavě pístu/ojnice.

4. | Umístěte značku (A) tak, aby byla obrácena ke straně motoru s rozvodovým řetězem.

5. | Zaveďte píst do válce a pomocí dřevěné násady kladiva (A) jej naklepejte dovnitř. Svěrku kroužků (B) stlačte dolů, aby se kroužky nemohly otevřít dříve, než budou v příslušném vývrtu válce.

6. | Přestaňte v okamžiku, kdy se svěrka kroužků uvolní; před zavedením pístu na místo zkontrolujte vyrovnání ojnic vůči ložiskovým čepům klikového hřídele.

7. | Pomocí plastové měrky zkontrolujte vůli ložisek ojnic.

8. | Prohlédněte šrouby ojnic.

9. | Na závity šroubů naneste nový motorový olej a potom namontujte příruby ojnic s ložisky. Utáhněte šrouby momentem 20 N·m (2,0 kgf·m).

10. | Přitáhněte šrouby ojnic o dalších 90°. POZNÁMKA: Odmontujte šroub ojnice, pokud jste jej utáhli mimo předepsaný úhel, a vraťte se na 8postupu. Nešroubujte jej zpět do předepsaného úhlu.

## Pokud klikový hřídel není namontován

1. | Odmontujte příruby ojnic, namontujte svěrku kroužků a zkontrolujte, zda je ložisko bezpečně usazené ve své poloze.

2. | Naneste nový motorový olej na píst, vnitřek svěrky kroužků a vývrt válce a připevněte svěrku kroužků k sestavě pístu/ojnice.

3. | Umístěte značku (A) tak, aby byla obrácena ke straně motoru s rozvodovým řetězem.

4. | Umístěte píst do válce a pomocí dřevěné násady kladiva (A) jej naklepejte dovnitř. Svěrku kroužků (B) stlačte dolů, aby se kroužky nemohly otevřít dříve, než budou v příslušném vývrtu válce.

5. | Umístěte všechny písty do horní úvrati (TDC).