## Kontrola axiální vůle ložiska

1. | Zvedněte vozidlo a podepřete jej bezpečnostními stojany v příslušných místech.

2. | Odmontujte kola.

3. | Nasaďte vhodné ploché podložky (A) a našroubujte matice kola. Utáhněte matice předepsaným momentem, aby brzdový kotouč pevně dosedal k náboji. Přední: Zadní:

4.

Dle obrázku nainstalujte číselníkový úchylkoměr ke krytu náboje nebo k přírubě náboje a změřte axiální vůli ložiska pohybem brzdového kotouče dovnitř a ven.

Axiální vůle ložiska:
| Standard:
| Přední/Zadní: | 0-0,05 mm

5. | Pokud je naměřená hodnota axiální vůle ložiska větší než standardní hodnota, vyměňte ložisko kola nebo ložisko náboje.