Odstraňování závad podle kódů DTC: P1027 (172-8), P1028 (178-8), P1035 (183-8), P1060 (179-8), P1383 (173-8), P1405 (182-8) (N22A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P1027 (172-8), P1028 (178-8), P1035 (183-8), P1060 (179-8), P1383 (173-8), P1405 (182-8)

DTC P1027: | Přehřívání obvodu elektromagnetu regulace plnicího tlaku turbodmychadla
DTC P1035: | Přehřívání obvodu relé předehřívače paliva
DTC P1383: | Přehřívání obvodu řídicího modulu žhavicích svíček

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zkontrolujte, zda se v blízkosti modulu ECM nenachází nějaký zdroj tepla. Nachází se v blízkosti modulu ECM nějaký zdroj tepla? ANO - Odstraňte zdroj tepla a přejděte na 2. NE - Přejděte na 2.

2. | Nastavte teplotu v kabině tak, aby byla dostatečně nízká.

3. | Zapněte zapalování do polohy II.

4. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

5.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Jsou signalizovány kódy DTC P1027, P1028, P1035, P1060, P1383 a / nebo P1405?

ANO - Proveďte aktualizaci modulu ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo jej vyměňte za dobrý a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak / indikace zmizí po výměně modulu ECM za dobrý, vyměňte původní modul ECM. n

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n