## Odstraňování závad navigačního systému - Navigační systém zůstává zapnutý po vypnutí zapalování

### Navigační systém zůstává zapnutý po vypnutí zapalování

POZNÁMKA:

- Vždy zkontrolujte konektory, zda nemají špatné kontakty nebo uvolněné vývody.
- Před odstraňováním závad si zapište kódy zabezpečení navigačního systému proti krádeži.
- Po odstranění závad proveďte inicializaci navigačního systému.
- Vozidlo mohlo být použito jako předváděcí. Zkontrolujte, zda je na vedení ‘‘C'' navigační jednotky propojka. Je-li propojka připojená, sundejte ji a vraťte se na Tech Line.

1. | Vytažený klíč zapalování. Je aktivní obrazovka navigace? ANO - Přejděte na 2. NE - Systém je v tuto chvíli v pořádku.n

2. | Zkontrolujte zkrat na napájení u vývodu č. 2 konektoru C (8P) navigační jednotky. Došlo ke zkratu? ANO - Odstraňte závady obvodu ACC.n NE - Vyměňte navigační jednotku.n