## Odstraňování poruch podle kódů DTC: 73

DTC 73: | ČSnímač stáčivé rychlosti (napájení)

1. | Vypněte zapalování.

2. | Odpojte 4P konektor snímače stáčivé rychlosti / bočního zrychlení.

3. | Zapněte zapalování (II).

4.

Změřte napětí mezi kostrou a vývodem č. 1 4P konektoru snímače stáčivé rychlosti / bočního zrychlení.

Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Opravte přerušené vedení (nebo velký odpor) mezi pojistkou č. 4 (7,5 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou a snímačem stáčivé rychlosti / bočního zrychlení.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Připojte zpět 4P konektor snímače stáčivé rychlosti / bočního zrychlení.

7. | Zapněte zapalování do polohy II.

8. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

9. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

10.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC.

Je signalizován kód DTC 73?

ANO - Přejděte na 11.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte uvolněné vývody mezi 4P konektorem snímače stáčivé rychlosti / bočního zrychlení a 46P konektorem modulátoru-řídicí jednotky VSA. Viz část o odstraňování náhodných závad. n

11. | Vypněte zapalování.

12. | Vyměňte snímač stáčivé rychlosti / bočního zrychlení za dobrý.

13. | Zapněte zapalování do polohy II.

14. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

15. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

16.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC.

Je signalizován kód DTC 73?

ANO - Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné vývody 46P konektoru modulátoru-řídicí jednotky VSA. Pokud je třeba, vyměňte modulátor-řídicí jednotku VSA za dobrou a znovu proveďte kontrolu.n

NE - Vyměňte původní snímač stáčivé rychlosti / bočního zrychlení. n